{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Автомобильные светильники","Светильники ЖКХ"],"not_rendered":{"charts":0,"images":12,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Автомобильные светильники","index":0,"n_rows":44,"n_cols":11,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,1,31,1],[43,1,43,8],[40,1,40,3],[41,1,41,2],[0,0,1,7],[2,0,2,7],[4,0,4,7],[38,1,38,7],[26,1,28,1],[5,1,6,1],[32,0,32,7],[8,1,24,1],[25,0,25,7],[33,0,33,7],[34,1,35,1],[36,1,37,1],[7,0,7,7]]}
["Сертификат соответсвия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)\n№ РОСС RU.ИФ79.К00047\n\n\n"]
[]
["ООО «Техсвет»,603107, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 178, тел/факс: (831) 275-91-26, 275-83-49, e-mail: sales@tsv-nn.ru, tehsvet_58@mail.ru, www.tsv-nn.ru"]
["№","Изображение светильника","Обозначение изделия применение характеристики","Исполнение *","Напряжение питания","Освещенность ","Источник света**","Цена***"]
["Светильники автотранспортные светодиодные"]
[1,null,"СИЕУ.453754.005-04","И",24,200,"СДМ, 12",390]
[2,null,"СИЕУ.453754.005-07","И",12,200,"СДМ, 12",360]
[]
[3,null,"СИЕУ.453755.006","Д",12,300,"СДМ, 18",390]
[4,null,"СИЕУ.453755.006-01","Д",24,300,"СДМ, 18",400]
[5,null,"СИЕУ.453755.006-01.01  ","Д",24,300,"СДМ, 18",650]
[6,null,"СИЕУ.453755.006-04","Д",12,100,"СДМ, 6",300]
[7,null,"СИЕУ.453755.006-05","Д",24,100,"СДМ, 6",310]
[8,null,"СИЕУ.453755.006-06","Е",12,300,"СДМ,18",390,null,null," "]
[9,null,"СИЕУ.453755.006-07  с выключателем","Ж",12,300,"СДМ, 18",450]
[10,null,"СИЕУ.453755.006-08  с выключателем","Ж",24,300,"СДМ, 18",460]
[11,null,"СИЕУ.453755.006-09","З",12,100,"СДМ, 6",300]
[12,null,"СИЕУ.453755.006-10 с режимом дежур.освещ.","Е",12,"300/17","СДМ, 18",400]
[13,null,"СИЕУ.453755.006-11  с режимом дежур.освещ.","Е",24,"300/17","СДМ, 18",410]
[14,null,"СИЕУ.453755.006-12 с выключателем","Ж",12,100,"СДМ, 6",360]
[15,null,"СИЕУ.453755.006-13  с выключателем","Ж",24,100,"СДМ, 6",370]
[16,null,"СИЕУ.453755.006-14 с выключателем","И",12,300,"СДМ, 18",460]
[17,null,"СИЕУ.453755.006-18.02 IP67","К",12,550,"СДМ, 36",1005]
[18,null,"СИЕУ.453755.006-21","Ж",12,800,"СДМ, 36",950]
[19,null,"СИЕУ.453755.006-22.02   IP67","К",24,550,"СДМ, 36",1300]
[]
[20,null,"СИЕУ.453754.009-07","А",12,300,"СДМ, 18",360]
[21,null,"СИЕУ.453754.009-08","А",24,300,"СДМ, 18",380]
[22,null,"СИЕУ.453754.009-16","А",12,100,"СДМ, 6",310]
[23,null,"СИЕУ.453754.009-09","Б",12,300,"СДМ, 18",390]
[24,null,"СИЕУ.453754.009-10","Б",24,300,"СДМ, 18",410]
[25,null,"СИЕУ.453754.009-18","Б",12,100,"СДМ, 6",315]
["Светильники  автотранспртные люминесцентные"]
[]
[26,null,"СИЕУ.453754.009","А",12,300,"КЛУ-9",560]
[27,null,"СИЕУ.453754.009-01","А",24,300,"КЛУ-9",570]
[28,null,"СИЕУ.453754.009-03","Б",12,300,"КЛУ-9",570]
[29,null,"СИЕУ.453754.009-04","Б",24,300,"КЛУ-9",580]
[null,"Светильник переносной светодиодный"]
[30,null,"СИЕУ.453751.003 ","К",12,200,"СДМ, 12",380]
["*","http://www.tsv-nn.ru/File/Prais_AM_c_01.03%2C16.pdf"]
[null,"скачать таблицу расшифровки исполнений"]
["**","Источник света: СДМ ( светодиодный модуль, кол-во светодиодов)"]
["***","Цена указана оптовая, при заказе от 20 шт. В случае заказа менее 20шт цена увеличивается на 20%. Данный прайс носит ознакомительный характер. Уточняйте текущие цены в отделе сбыта по телефону или электронной почте!"]

{"sheet":"Светильники ЖКХ","index":1,"n_rows":36,"n_cols":7,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[35,0,35,16383],[0,0,1,6],[17,0,17,6],[11,5,13,5],[2,0,2,6],[6,6,8,6],[11,6,13,6],[4,0,4,6],[6,5,8,5],[9,2,9,6],[14,2,14,6],[5,1,16,1],[18,5,24,5],[32,0,32,5],[33,0,33,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[29,0,29,5],[30,0,30,5],[31,0,31,5],[25,0,25,6],[18,1,21,1],[22,1,24,1],[19,6,24,6]]}
["Сертификат соответсвия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)\n№ РОСС RU.ИФ79.К00047\n\n\n"]
[]
["ООО «Техсвет»,603107, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 178, тел/факс: (831) 275-91-26, 275-83-49, \ne-mail: sales@tsv-nn.ru, tehsvet_58@mail.ru, www.tsv-nn.ru"]
["№","Изображение","Название  светильника","Обозначение светильника","Наличие датчика, характеристики.","Цена *розница ","Цена* опт "]
["Светодиодный  светильник 7Вт  IP40"]
[1,null,"ДБО 01-7-000-УХЛ3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.676190.001-06","550 лм, 6Вт",590,510]
[2,null,"ДБО 01-7-010-УХЛ3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.676190.001-04","СА, 550 лм, 7Вт",706,615]
[3,null,"ДБО 01-7-020-УХЛ3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.676190.001-08","А, 550 лм, 7Вт"]
[4,null,"ДБО 01-7-030-УХЛ3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.676190.001-10","С, 550 лм, 7Вт"]
[null,null,"  Светильники светодиодные 7 Вт   с защитой от повышенного напряжения до 420В."]
[5,null,"ДБО 01-7-001-УХЛ3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.676190.001-05","550 лм, 6 Вт",620,570]
[6,null,"ДБО 01-7-011-УХЛ3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.676190.001-03","СА, З, 550 лм, 7Вт",736,655]
[7,null,"ДБО 01-7-021-УХЛ3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.676190.001-07","А, З, 550 лм, 7Вт."]
[8,null,"ДБО 01-7-031-УХЛ3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.676190.001-09","С, З, 550 лм, 7Вт"]
[null,null,"Светодиодный  светильник 7Вт  IP54"]
[12,null,"ДБО 01-7-030-УХЛ1 \"Астра\" ","СИЕУ.676190.001-10","С, 500 лм, 7Вт",736,655]
[13,null,"ДБО 01-7-031-УХЛ1 \"Астра\" ",null,"С, З, 500 лм, 7Вт",766,685]
["Светильники светодиодные 10 Вт  IP 40 и IP54"]
[15,null,"ДБО 01-10-001-УХЛ3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.6761 90.001-20","без датчика, З, 800 Лм,   10Вт.",1022,700]
[16,null,"ДБО 01-10-011-УХЛ3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.6761 90.001-21","СА, З, 800 Лм,   10Вт.",null,730]
[17,null,"ДБО 01-10-021-УХЛ3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.6761 90.001-22","А, З, 800 Лм,   10Вт."]
[18,null,"ДБО 01-10-031-УХЛ3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.6761 90.001-23","С, З, 800 Лм,   10Вт."]
[19,null,"ДБО 01-10-121-УХЛ3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.6761 90.001-24"," без , З, 800 Лм,   10Вт, дежурный свет."]
[20,null,"ДБО 01-10-221-УХЛ3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.6761 90.001-25","А , З, 800 Лм,   10Вт, плавное погасание"]
[21,null,"ДБО 01-10-321-УХЛ3.1 \"Астра\" ","СИЕУ.6761 90.001-26"," А , З, 800 Лм,   10Вт, дежурный свет, плавное погасание."]
["Свето-акустические   датчики для установки со светодиодными светильниками."]
[22,null,"Выключатель светоакустич САВ1-1","СИЕУ 648152.001-01 ","Для ламп  накаливания, люминесцентными ламп, светодиодных. ",null,190]
["Примечания:"]
["Сокращенные обозначения типов выключателей и дополнительных характеристик"]
["СА - светоакустический выключатель"]
["А - акустический выключатель"]
["С - световой выключатель"]
["З - защита от межфазного напряжения до 420 В (действующее значение)"]
["М - матовый рассеиватель света"]
["*","Прайс носит ознакомительный характер, актуальные цены  уточняйте в отделе продаж."]
["*"]